# Kärnten Funkt HT Pocket

Gehäuse für den **Heltec LoRa 32 V3** im Pager-Format, Kärnten-Funkt-Ausführung
des *Alley Chat HT Pocket* von Alley Cat / Majestic AV.

Lizenz: **CC BY-SA 4.0** – Details und Attribution in `LICENSE.md`.
**Vor der Veröffentlichung bitte lesen:** der Urheber verlangt Kontaktaufnahme
vor Weitergabe, Verbreitung und werblicher Nutzung. Siehe `LICENSE.md`.

![Übersicht](uebersicht.png)

## Teile

| Datei | Maße (mm) | Marke | Zweck |
|---|---|---|---|
| `kaernten-funkt-ht-pocket-front.stl` | 60 × 40 × 12 | – | Front, Antenne intern / U.FL |
| `kaernten-funkt-ht-pocket-front-sma.stl` | 62 × 40 × 12 | – | Front mit halbem Antennendom |
| `kaernten-funkt-ht-pocket-back.stl` | 60 × 40 × 15 | Ø 26 innen | Rückschale ohne SMA |
| `kaernten-funkt-ht-pocket-back-sma.stl` | 61,8 × 40 × 15 | Ø 26 innen | Rückschale mit SMA |
| `kaernten-funkt-ht-buttons.stl` | 11,9 × 24,6 × 5,2 | – | Tastenkappen |
| `kaernten-funkt-ht-pocket-cover.stl` | 60 × 45 × 27 | Ø 30 | Taschenclip, kein Gürtelclip |
| `kaernten-funkt-ht-pocket-classic-clip.stl` | 32,8 × 44,6 × 38 | Ø 28 | erster Clip-Entwurf |
| `kaernten-funkt-pocket-molle-clip.stl` | 60 × 60 × 27 | Ø 30 | MOLLE |
| `kaernten-funkt-pocket-baofeng-clip-inserts.stl` | 29 × 45 × 60 | Ø 30 | Baofeng UV-5R-Clip, M2,5 Einpressmuttern |
| `kaernten-funkt-pocket-baofeng-clip-nuts.stl` | 29 × 45 × 60 | Ø 30 | Baofeng UV-5R-Clip, M2,5 Muttern |
| `kaernten-funkt-pocket-metal-clip-inserts.stl` | 29,4 × 45 × 60 | Ø 30 | Baofeng-888-Clip, M3 Einpressmuttern |
| `kaernten-funkt-pocket-metal-clip-nuts.stl` | 29,4 × 45 × 60 | Ø 30 | Baofeng-888-Clip, M3 Muttern |

**Paarung:** Front und Rückschale müssen zusammenpassen – entweder beide SMA
oder beide ohne. Front → Rückschale: `x → −x − 32, y → y, z → −z`.
Gehäusekörper 60 × 40 × 24 mm, mit Antennendom 62 mm lang.
Durchdringung Front/Rückschale 0,0 mm³ (geprüft).

Es wird nur **ein** Clip gebraucht. Die Baofeng-Clips brauchen zusätzlich
M2,5- bzw. M3-Muttern oder Einpressmuttern und Schrauben M2,5 × 5 mm.

## Funktionsmaße

Frontschale, Durchbrüche (konisch, außen → innen):

* Displayfenster 24,80 × 13,80 → 23,09 × 12,09
* Taste oval 6,10 × 8,50 → 5,00 × 7,38
* Taste rund ⌀ 5,09 → 3,99
* 2 × Pinhole ⌀ 2,10 → 1,40

Rückschale: Wandhöhe 15, Boden 1,0–1,4, Innenboden flach.
Taschenclip: Deckplatte 3, Innenraum 24 – passt genau auf den Gehäusekörper.

## Gravur

Die Marke ist ein **druckoptimierter Nachbau** des Kärnten-Funkt/MeshCore-Logos.
Das Originallogo ließ sich nicht 1:1 übernehmen: bei 30 mm Durchmesser liegen
65 % der Linien unter 0,45 mm und wären mit 0,4-mm-Düse nicht darstellbar
(`logo-druckbarkeit.png`). Der Nachbau hält jede Strichstärke bei ≥ 0,55 mm
(bei Ø 26 noch ≥ 0,48 mm) und behält Ring, MESHCORE-Bogen, Mesh-Netz und
Wortmarke (`logo-nachbau.png`). Landesflagge und Wappen sind nicht enthalten –
siehe `LICENSE.md`.

Gravurtiefe 0,50 mm auf allen Clips, 0,20 mm im Innenboden der Rückschalen
(dort ist der Boden nur 1,0 mm dick). Ausrichtung jeweils wie beim ersetzten
Originallogo. Beim `classic-clip` sitzt die Marke – wie im Original – auf der
inneren Platte und ist im montierten Zustand vom Federarm verdeckt.

## Druck

PLA+ oder PETG · Düse 0,4 mm · Extrusionsbreite 0,4 mm · Schichthöhe 0,2 mm ·
3 Perimeter · 0 % Infill · 5 Boden-/Deckschichten · kein Support.
Gravurflächen nach oben legen, dann kommt die Marke am saubersten.

## Meshprüfung

Alle 12 Dateien: wasserdicht, ein Volumenkörper, jede Kante genau zwei Flächen.
Topologie identisch zum jeweiligen Original.
